Руководство по установке принтеров DP-24 и DP-34
1. В комплекте поставки входит термобумага. Вставьте ее в отсек печатающего устройства.
2. Возьмите сетевой адаптер, подключите его к соответствующему разъему в принтере и к розетке электропитания.
3. Нажмите на кнопку «Пуск» и удерживайте ее до появления индикации синего цвета. После включения принтера, в течение двух секунд снова нажмите три раза на эту кнопку и одни раз на соседнюю правую. Устройство подготовлено к режиму установления параметров. (Если вы все сделали правильно, оно распечатает данные по первому параметру, если нет – отключите принтер, и переустановите его, начиная с пункта 3).
Устанавливайте:
-Скорость по СОМ-порту – 9600 б/сек;
- тип бумаги – label;
-плотность – middle;
- ширина печати – full area;
- протокол – TSPL.
Выбор нужного параметра производится кнопкой «Пуск», а  сохранение и переход к следующему – правой кнопкой. После окончания установки принтер следует выключить.
4. Присоедините кабель USB персонального компьютера к разъему принтера. Включите устройство (в это время осуществляется активация новых введенных данных).
5. Установите в процессоре прилагаемый диск с драйверами, и запустите программу GST DP Label Driver.
6. Выберите название модели вашего принтера и порт, подключаемый к ПК (чаще всего это USB). Нажмите на «ОК» на мониторе.
Драйверы соответствуют принтеру TSD TDP-245. На мониторе ПК кликните «мышкой» на кнопку «Пуск». Найдите « Устройства и принтеры». Войдите в программу. Сверху слева будет надпись «Установка принтеров». Делайте по пунктам:
- локальный принтер;
- порт;
- драйвер TSD TDP-245.
( приведен пример для Win 7)
7. Обозначьте расходный материал, который будете использовать.
8. С этим же драйвером принтер будет применяться в 1С, BarTender, в приложение «Кнопка» (вместе с весами), использующий специальный язык TSPL и т.п.
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